选择485地址

主机本机ID,固定0x01

从机本机ID 0x02~0x1E

图片包含 图示

描述已自动生成

图 1

图1的设备地址为10101—>0x15，机器会识别自己为从机。

图片包含 游戏机, 电路, 发动机

描述已自动生成

图 2

图2的设备地址为00000—>0x00, 机器会识别自己为主机。

**如果全部都没有拨动，即为0x1F。4个LED会快闪，表示设备地址不在范围内。**

1. 烧录bootload



1. 取出SD卡在电脑上清空SD卡，把4G板子的固件bin文件（名字更改为485fw.bin）放在SD卡的根目录

图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成

3.插入SD卡

4.上电启动

5.此时启动，机器只会使用4G上网，所以需要在SD卡中写入目标WIFI的SSID和ＰＷＤ

再次打开SD卡，会有如下文件与文件夹

图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成进入config,打开“network.txt”

图形用户界面, 文本

描述已自动生成

保存退出。重新插入SD卡到板子后上电。此时机器会优先使用WIFI上网。